**АТ-300**

Удерживая кн. «A/F», включить питание.

Кнопками «UP» и «DN» выбрать частотную сетку.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Символы  | Кол-воканалов | Частотныйстандарт | 1-й канал | 40-й канал | Вид модуляции |
| **EU** | 40 | Евр. | 26,965 | 27,405 | AM и FM |
| **Eb** | 45 | Евр. | 26,515 | 26,955 | AM и FM |
| **EC** | 45 | Евр. | 26,965 | 27,405 | AM и FM |
| **Ed** | 45 | Евр. | 27,415 | 27,855 | AM и FM |
| **rb** | 45 | Росс. | 26,510 | 26,950 | AM и FM |
| **rc** | 45 | Росс. | 26,960 | 27,400 | AM и FM |
| **rd** | 45 | Росс. | 27,410 | 27,850 | AM и FM |

**MINI**

Удерживая кн. «A/F», включить питание.

Кнопками «UP» и «DN» выбрать частотную сетку.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Символы  | Кол-воканалов | Частотный диапазон | Вид модуляции |
| **EU** | 40 | 26,965 | 27,405 | AM и FM |
| **CE** | 40 | 26,965 | 27,405 | FM |
| **UI** | 40 | 27,600 | 27,990 | FM |
| **PL** | 40 | 26,960 | 27,400 | AM и FM |
| **I2** | 36 | 26,965 | 27,865 | AM и FM |
| **dE** | 80 | 1(26,965) | 40(27,405) | AM и FM |
| 41(26,565) | 80(26,955) | FM |
| **In** | 27 | 26,965 | 27,275 | AM и FM |
| **US** | 40 | 26,965 | 27,405 | AM |
| **n2** | 40 | 26,330 | 26,770 | AM и FM |