**Комплект беспроводной гарнитуры BLUETOOTH**

**Состав**

- 1-й полукомплект крепится на ухо;

- 2-й полукомплект вставляется в боковой разъём радиостанции;

- третьей частью является отдельная кнопка для включения

радиостанции в режим «передача».

**Порядок работы**

1. Включите 1-й полукомплект, сдвинув переключатель в сторону символа. При этом загорится световой индикатор синего цвета, а затем он два раза мигнёт. Питание включено. Попеременное мигание синего и красного цветов означают, что этот 1-й полукомплект начал поиск 2-го полукомплекта.
2. 2-й полукомплект, включается длительным нажатием и удержанием в нажатом положении его кнопки. Удерживая кнопку, нужно контролировать индикатор этого полукомплекта. Когда оба полукомплекта «найдут» друг друга (примерно через 8 - 10 секунд), то у 2-го полукомплекта световой индикатор устойчиво замигает красным цветом, а индикатор 1-го полукомплекта погаснет. После этого кнопку

2-го полукомплекта можно отпустить.

1. Нажатие на кнопку 3-й части комплекта (отдельной кнопки), переводит радиостанцию в режим «передача».

Беспроводная гарнитура готова к работе.

В рабочем состоянии индикатор 1-го полукомплекта изредка мигает трёхкратно синим цветом, индикатор 2-го полукомплекта также изредка, но однократно мигает синим цветом.

**Отключение**

Отключение 1-го полукомплекта производится переводом переключателя в обратное положение. При этом его индикатор мигнёт три раза красным цветом.

Отключение 2-го полукомплекта производится длительным нажатием на его кнопку. При этом его индикатор также мигнёт три раза красным цветом.

**Комплект беспроводной гарнитуры BLUETOOTH**

**Состав**

- 1-й полукомплект крепится на ухо;

- 2-й полукомплект вставляется в боковой разъём радиостанции;

- третьей частью является отдельная кнопка для включения

радиостанции в режим «передача».

**Порядок работы**

1. Включите 1-й полукомплект, сдвинув переключатель в сторону символа. При этом загорится световой индикатор синего цвета, а затем он два раза мигнёт. Питание включено. Попеременное мигание синего и красного цветов означают, что этот 1-й полукомплект начал поиск 2-го полукомплекта.
2. 2-й полукомплект, включается длительным нажатием и удержанием в нажатом положении его кнопки. Удерживая кнопку, нужно контролировать индикатор этого полукомплекта. Когда оба полукомплекта «найдут» друг друга (примерно через 8 - 10 секунд), то у 2-го полукомплекта световой индикатор устойчиво замигает красным цветом, а индикатор 1-го полукомплекта погаснет. После этого кнопку

2-го полукомплекта можно отпустить.

1. Нажатие на кнопку 3-й части комплекта (отдельной кнопки), переводит радиостанцию в режим «передача».

Беспроводная гарнитура готова к работе.

В рабочем состоянии индикатор 1-го полукомплекта изредка мигает трёхкратно синим цветом, индикатор 2-го полукомплекта также изредка, но однократно мигает синим цветом.

**Отключение**

Отключение 1-го полукомплекта производится переводом переключателя в обратное положение. При этом его индикатор мигнёт три раза красным цветом.

Отключение 2-го полукомплекта производится длительным нажатием на его кнопку. При этом его индикатор также мигнёт три раза красным цветом.