**Техническое описание и инструкция по эксплуатации BF-888S**

|  |  |
| --- | --- |
| Параметр | Значение |
| Диапазон частот, МГц | 400 - 470 |
| Вид модуляции | ЧМ 16К0F3Е |
| Количество каналов | 16 |
| Номинальное напряжение питания, В | DC 3,7 |
| Ток потребления, не более, А | в реж. передачи 1,2 |
| Выходная мощность передатчика, Вт | 3 |
| Вых. Мощность звука, Вт | 0,5 |
| Чувствительность приёмника, мкВ | 0,2 (12dB SINAD) |
| Пороговый шумоподавитель | 9 градаций |
| Коды CTCSS | от 67,0 до 250,3 |
| Коды DCS | 023N – 754N, 023I – 754I |
| Сопротивление антенны, Ом | 50 |
| Вес, г | 150 |
| Габариты, мм | 115 x 80 x 33 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| переключатель  каналов  включатель питания (громкость)    кнопка РТТ  кнопка  отключения  шумоподавителя | https://baofeng.su/uploads/original/turbosky-r2-200.jpg | антенна | Комплект поставки   1. Радиостанция 2. Аккумуляторная батарея 3. Антенна 4. Зарядный стакан 5. Сетевой адаптер для заряда 6. Крепёжная клипса 7. Шнурок на руку |
| **Во время заряда АКБ радиостанция должна быть выключена!**  **Без антенны радиостанцию не включать!** | | | |

Радиостанция запрограммирована на частоты LPD и PMR диапазонов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1канал | LPD 1канал | 433.0750 |  |
| 2канал | LPD 2канал | 433.1000 |  |
| 3канал | LPD 3канал | 433.1250 |  |
| 4канал | LPD 4канал | 433.1500 |  |
| 5канал | LPD 5канал | 433.1750 |  |
| 6канал | LPD 6канал | 433.2000 |  |
| 7канал | LPD 7канал | 433.2250 |  |
| 8канал | LPD 8канал | 433.2500 |  |
| 9 канал | PMR 1 канал | 446.00625 |  |
| 10 канал | PMR 2канал | 446.01875 |  |
| 11 канал | PMR 3канал | 446.03125 |  |
| 12 канал | PMR 4канал | 446.04375 |  |
| 13 канал | PMR 5канал | 446.05625 |  |
| 14 канал | PMR 6канал | 446.06875 |  |
| 15 канал | PMR 7канал | 446.08125 |  |
| 16 канал | PMR 8канал | 446.09375 |  |

ООО «СВЯЗЬ-ГАРАНТ» Новороссийск 8-918-474-8514 [www.связь-гарант.рф](http://www.связь-гарант.рф)