**Техническое описание и инструкция по эксплуатации F-1000**

|  |  |
| --- | --- |
| Параметр | Значение |
| Диапазон частот, МГц | 400 - 470 |
| Вид модуляции | ЧМ 16К0F3Е |
| Количество каналов | 16 |
| Номинальное напряжение питания, В | DC 7,4 |
| Ток потребления, не более, А | в реж. передачи 1,1 |
| Выходная мощность передатчика, Вт | 3 |
| Вых. мощность звука, Вт | 0,5 |
| Чувствительность приёмника, мкВ | 0,2 |
| Пороговый шумоподавитель | 9 градаций |
| Коды CTCSS | от 67,5 до 254,1 |
| Коды DCS | 017N – 765N, 017I – 765I |
| Сопротивление антенны, Ом | 50 |
| Ограничение времени передачи, мин. | 1 - 10 |
| Защита от внешней среды | IP 67 |
| Габариты, мм | 125 x 50 x 30 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| антенна  кнопка РТТ  кнопка  отключения  шумоподавителя | ÐÐ°ÑÑÐ¸Ð½ÐºÐ¸ Ð¿Ð¾ Ð·Ð°Ð¿ÑÐ¾ÑÑ ÑÐ°Ð´Ð¸Ð¾ÑÑÐ°Ð½ÑÐ¸Ñ jjcc f-1000 | переключатель каналов  включатель  питания (громкость) | Комплект поставки   1. Радиостанция 2. Аккумуляторная батарея 3. Антенна 4. Зарядный стакан 5. Сетевой адаптер для заряда 6. Крепёжная клипса 7. Шнурок на руку   **Во время заряда АКБ радиостанция**  **должна быть выключена!**  **Без антенны радиостанцию**  **не включать!** |

Радиостанция запрограммирована на частоты LPD и PMR диапазонов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1канал | LPD 1канал | 433.0750 |  |
| 2канал | LPD 2канал | 433.1000 |  |
| 3канал | LPD 3канал | 433.1250 |  |
| 4канал | LPD 4канал | 433.1500 |  |
| 5канал | LPD 5канал | 433.1750 |  |
| 6канал | LPD 6канал | 433.2000 |  |
| 7канал | LPD 7канал | 433.2250 |  |
| 8канал | LPD 8канал | 433.2500 |  |
| 9 канал | PMR 1 канал | 446.00625 |  |
| 10 канал | PMR 2канал | 446.01875 |  |
| 11 канал | PMR 3канал | 446.03125 |  |
| 12 канал | PMR 4канал | 446.04375 |  |
| 13 канал | PMR 5канал | 446.05625 |  |
| 14 канал | PMR 6канал | 446.06875 |  |
| 15 канал | PMR 7канал | 446.08125 |  |
| 16 канал | PMR 8канал | 446.09375 |  |

ООО «СВЯЗЬ-ГАРАНТ» Новороссийск 8-918-474-8514 [www.связь-гарант.рф](http://www.связь-гарант.рф)