**Комплект беспроводной гарнитуры LUITON**

**состоит из трёх частей:**

**- 1-й полукомплект крепится на ухо,**

**- 2-й полукомплект устанавливается на радиостанции,**

**- третьей частью является отдельная кнопка для включения**

**радиостанции на передачу.**

1. **Включите 1-й полукомплект, сдвинув переключатель в сторону узкой стороны (к микрофону). При этом включится световой индикатор синего цвета, а затем два раза мигнёт красным цветом. Питание включено. Попеременное мигание синего и красного цветов означают, что этот полукомплект начал поиск 2-го полукомплекта.**
2. **2-й полукомплект, включается длительным удержанием в нажатом положении его кнопки. Кнопку не отпускать, но при этом одновременно контролировать индикатор первого полукомплекта. Второй полукомплект начинает искать 1-й полукомплект и его световой индикатор светится синим цветом. Когда оба полукомплекта найдут друг друга, то у 1-го полукомплекта замигает индикатор по три раза синим цветом, а у** **2-го полукомплекта загорится красный индикатор. После этого кнопка**

**2-го полукомплекта отпускается.**

1. **Нажатие на кнопку 3-й части комплекта (отдельной кнопки), переводит радиостанцию в режим «передача».**
2. **Беспроводная гарнитура готова к работе.**
3. **В рабочем состоянии индикатор 1-го полукомплекта изредка мигает трёхкратно синим цветом, индикатор 2-го полукомплекта также изредка, но однократно мигает синим цветом.**

**Выключение 1-го полукомплекта производится переводом переключателя в обратное положение. При этом его индикатор мигнёт три раза красным цветом.**

**Выключение 2-го полукомплекта производится длительным нажатием на его кнопку. При этом его индикатор также мигнёт три раза красным цветом.**